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L’EAU CHAUDE SANITAIRE

(source ADEME/eau chaude sanitaire)

Pour disposer d'eau chaude en quantité suffisante à tout moment sans dépenser trop, plusieurs solutions s'offrent à vous pour produire votre eau chaude de manière indépendante ou couplée au système de chauffage. Si les installations électriques, au gaz ou au fioul ont été longtemps prisées, on assiste aujourd'hui à un fort développement des systèmes solaires. 

Avec un CESI (chauffe-eau solaire indépendant), vous pourrez alléger vos dépenses pour l'eau chaude par 2, voire par 3 (dans le sud) par rapport à un système conventionnel.
 Aperçu des différents systèmes de production d’eau chaude sanitaire

Il existe des systèmes combinés au chauffage ou des systèmes indépendants. La production peut être :

· stockée dans l'accumulation (ballon, etc.), 

· instantanée lorsque l'eau est chauffée au moment de la demande.

Plusieurs types d'énergie peuvent être utilisés :
· les énergies classiques : fioul, gaz naturel, propane 

· l'énergie électrique : l’électricité est la première source d’énergie utilisée pour la production d’eau chaude sanitaire dans les résidences principales (45%), avec une part plus importante dans les maisons individuelles (50%) que dans les immeubles collectifs (38%). Aujourd’hui, il existe des systèmes performants utilisant l’énergie électrique que sont les chauffe-eau thermodynamiques. 

· les énergies renouvelables : chauffe-eau solaire, système solaire combiné, pompe à chaleur, bois. 

· Le chauffe-eau solaire individuel a connu un essor sans précédent ces dernières années.

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE
(Source : habitat/senior.com)
L'eau chaude sanitaire peut être produite par des appareils autonomes, cumulus ou accumulateurs, ou des chaudières dites "mixtes". Des panneaux solaires peuvent venir en complément de l'installation d'origine avec un chauffe-eau solaire individuel.
La température de consigne est comprise entre 55 et 60°c pour éviter les brulures et le tartre. En dessous le développement  bactérien dans la cuve est à craindre.

Dans certaines régions, en raison de l'entartrage des canalisations ou de la corrosion, un traitement de l'eau du réseau s'avère indispensable.
 Besoins quotidiens d’eau chaude sanitaire
	
	Nb Personnes
	Consommation
	Capacité Cumulus
	Chauffe-bains ou Accumulateur au gaz
	Ballon d'une Chaudière mixte 

	Evier, Lavabo
et douche
	1
	50 L
	75 L
	23 à 28Kw
	75 L
	50 L

	
	2
	95 L
	100 L
	
	
	

	Evier, Lavabo
baignoire et douche
	2
	>90 L
	150 L
	
	> 100 L
	75 L

	
	3
	> 150 L
	200 L
	
	> 100 L
	> 100 L

	
	4
	200 L
	250 L
	
	> 200 L
	> 120 L

	Evier et 2 salles de bains
	4
	200-250 L
	300 L
	
	> 200 L
	>120 L

	
	+4
	300 L
	300 L
	
	> 200 L
	> 150 L


 Différentes solutions techniques
LES BALLONS ELECTRIQUES
L'atout majeur de la production d'ECS par électricité est l'aspect pratique de l'installation. De 15 à 500 litres, les cumulus proposent des solutions adaptées. 
LES CHAUFFE-BAINS ET ACCUMULATEURS A GAZ
Une production d'eau chaude au gaz indépendante peut se justifier pour des raisons pratiques  et de coût. Une chaudière mixte coute plus cher qu'une chaudière pour le chauffage et un système de production indépendant. L'avantage d'une telle installation est que l'eau chaude sera toujours disponible même en cas de panne de la chaudière.
Le chauffe-bain instantané à gaz répond à des besoins limités. Il peut s'installer dans la cuisine ou la salle de bains, lorsque les points de puisage sont éloignés de la chaudière. 
Les accumulateurs à gaz produisent beaucoup d'eau à une température stable, ils s'installent plutôt dans la chaufferie ou une pièce annexe. Leur installation nécessite une évacuation par un conduit feu ou une ventouse. Avec une capacité de 75 à 200 litres, la très grande majorité des modèles se pose au sol. 

LES CHAUDIERES MIXTES :
La chaudière est programmée  pour assurer en priorité les besoins d'eau chaude sanitaire. Les ballons sont soit intégrés à la même carrosserie, soit placés à côté ou sous la chaudière. La puissance de la chaudière doit pouvoir réchauffer le ballon en 15 à 30 minutes pour un bon confort.
La micro-accumulation pallie l'inconvénient du système de production instantanée, à savoir le temps de mise en température de l'eau au début du puisage. Ce système convient pour des puisages successifs. Des demandes simultanées sont déconseillées en raison de la baisse du débit.
La semi-accumulation associe les techniques de l'instantanéité et de l'accumulation grâce à un ballon intégré à la chaudière de 40 à 60 litres. Les petits puisages ne nécessitent pas le réallumage du brûleur.
LES CHAUFFE-EAU SOLAIRES
Le chauffe eau solaire individuel (CESI) est un matériel  fiable et performant dans les régions ensoleillées. La circulation de l'eau par thermosiphon ne fait appel à aucune autre source d'énergie que celle du soleil, mais le ballon doit être installé au-dessus des capteurs solaires. La circulation forcée comporte une pompe électrique, ainsi le ballon peut être installé dans un local éloigné des capteurs. Le CESI peut être raccordé en série avec un ballon d'eau chaude existant, celui-ci devient solaire en belle saison et réalise l'appoint lorsque l'ensoleillement est insuffisant. Compte tenu des aides financières actuellement accordées, le surcoût de l'installation est récupéré au bout de 8 à 12 ans.
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