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	Le montage expérimental


Les vibrations sont mesurées en trois endroits : devant la voie, devant la maison, derrière la maison.
Un accéléromètre Dytran 3100B à conditionneur intégré, de sensibilité égale à 100 mV/g, est fixé à 3 mètres de la voie. En champ libre, deux séries de 3 géophones Sensor SM–6, de sensibilité égale à 28 V/m/s, sont positionnés devant et derrière la maison pour former un repère orthonormé permettant de mesurer les vibrations verticales Z ainsi que les vibrations longitudinales Y dans le sens de la voie et latérales X perpendiculaires à la voie.
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Un traitement numérique est effectué pour faire apparaître la vitesse particulaire en m/s et pour nous donner les signaux au format .WAV (utilisable avec des logiciels gratuits). On a donc pour l’accéléromètre 1 V pour 10-4 m/s et pour les géophones 1 V pour 10-3 m/s.
Tous ces capteurs ont fait l’objet d’une calibration préalable en laboratoire pendant laquelle il a été constaté que leur sensibilité ne s’écarte pas de plus de 5 % de leur sensibilité nominale. Le tableau 1 résume les différents capteurs utilisés pour chaque point de mesure.




	Canal
	Nom
	Position
	Capteur
	Sensibilité
	Visualisation pour 1 V

	
	
	
	
	
	

	1
	A101z
	1
	Accéléromètre DYTRAN 3100B
	100 mV/g
	10-4 m/s

	2
	Vm01z
	2
	Géophone Sensor SM-6
	28 V/m/s
	10-3 m/s

	3
	Vm02x
	2
	Géophone Sensor SM-6
	28 V/m/s
	10-3 m/s

	4
	Vm03y
	2
	Géophone Sensor SM-6
	28 V/m/s
	10-3 m/s

	5
	Vm04z
	3
	Géophone Sensor SM-6
	28 V/m/s
	10-3 m/s

	6
	Vm05x
	3
	Géophone Sensor SM-6
	28 V/m/s
	10-3 m/s

	7
	Vm06z
	3
	Géophone Sensor SM-6
	28 V/m/s
	10-3 m/s
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Fig. 1 : Position des points de mesure





Set de 3 géophones Sensor formant un repère orthonormé





Accéléromètre Dytran





Fig. 2 : Capteurs utilisés lors des mesures de vibration





Tableau 1 : Détail des capteurs utilisés lors des mesures de vibration
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