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	Doc. 3 : le lot 4B de la LGV SEA


Spécifications concernant le tronçon étudié
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Sur l'ensemble de l'emprise, on fera l'hypothèse que le profil en long géotechnique présente les mêmes horizons le long du projet :

– terre végétale de 30 cm d'épaisseur ;
– sol A1m de 0,15 m à 0,80 m de profondeur ;
– sol C2B52m au-delà de 0,80 m à 5,80 m de profondeur ;
– sol R21 au-delà de 5,80 m de profondeur.
Dans les deux couches de sol (A1m et C2B52m), on estime qu'une moyenne de 12 % de sol extrait sera impropre à être réutilisé en remblai ou en couche de forme et sera donc mis en dépôt ou alors employé en merlon.

En zone de remblai, la terre végétale :

– n'est décapée que lorsque le remblai a une hauteur inférieure à 4,00 m, et ce, sur une épaisseur de 15 cm.

– est donc laissée en place lorsque la hauteur du remblai est supérieure à 4,00 m.
Autres ressources sur le lot 4B de la LGV SEA
Fichiers Autocad (à consulter dans Terrassor : Ressources > Documentation > Activités pédagogiques > LGV SEA > 1_synthèse dossier)
– vue en plan ;
– profils en long ;
– profils en travers types.
