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	Doc. 4 : étapes à suivre pour reconstituer 

le profil en travers au Pk 84 200 sur Autocad



1) Au niveau de l'axe, positionner le niveau TN (terrain naturel) et le niveau projet. Coter dans le tableau.

2) Représenter le TN. Pour chaque côté de l'axe de la LGV, reconstituer au moins 2 points du TN.

3) À l'aide des profils en travers type, représenter le projet avec l'ensemble des couches et coter tous les points des couches suivantes :

– PST ;

– couche de forme ;
· sous-couche. 

Une attention particulière devra être apportée au respect des dévers.
4) Représenter les ouvrages de récolte des eaux de chaque côté de la LGV.

5) Représenter les talus. Construire les points d'entrée en terre. Coter ces points. 
Attention, si besoin est, il faut représenter aussi la voie d'accès véhicules au niveau du talus est (5 m de largeur, dévers de 4 %).
