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	Doc. 2 : préparation des terrassements 

du lot 4B de la LGV SEA


Ressources sur le lot 4B de la LGV SEA
Fichiers Autocad (à consulter dans Terrassor : Ressources > Documentation > Activités pédagogiques > LGV SEA)
– vue en plan ;
– profils en long ;
– profils en travers.
Données sur les travaux de terrassement
Pour le tronçon étudié, les travaux suivants auront été réalisés :

– les emprises seront libérées ;
– l'abattage des arbres sera achevé ;
– le dessouchage sera terminé ;
– les ouvrages d'art seront déjà réalisés. La circulation sera rétablie sur les routes locales.

Les travaux de terrassement à effectuer regroupent :

– la mise en place d'un assainissement provisoire ;
– le décapage de la terre végétale ;
– les terrassements principaux, y compris PST granulaire : déblais, remblais, mises en dépôt ;
– la réalisation de la couche de forme ;
– la réalisation de la sous-couche d'épaisseur continue 0,20 m.
