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Doc. 3 : informations et hypothèses retenues 
pour la composition des échelons de terrassements
On considère les informations et hypothèses suivantes :
· les journées de travail sont de 7 heures ;
· on rappelle que les productions horaires d'échelons de terrassement, pour des grands terrassements atteignent assez couramment 350 à 500 m3/h. Des productions supérieures, de 500 m3/h à 600 m3/h sont possibles mais sont à considérer avec précaution ;
· la terre végétale sera stockée le long de l'ouvrage, en merlons, en attente d'être étalée ultérieurement ;
· la base d'engins de terrassement et leurs modes de calcul dans Terrassor doivent servir de base aux différents choix.

