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Tutoriel SketchUp : effectuer un relevé de mesure de surface 
Document réalisé sur la base de SketchUp 2016.
 Ouvrir la maquette numérique fournie
 Dans le menu « Affichage », activer le paramètre « Ombres »
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 Paramétrer mois, jour et heure de la simulation
· Palette « Ombres »
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· Réglage de l’heure
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· Réglage du jour et du mois

 Mesurer la surface vitrée exposée au soleil
· Étape 1 : outil « Orbite » [image: image2.png]© R14UP2M2R3 - SketchUp Make 2016 -
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 pour orienter la maison de façon à voir la fenêtre sur la façade étudiée. 

· Étape 2 : zoomer sur la fenêtre étudiée.

· Étape 3 : avec l’outil « Ligne »  [image: image3.png]¢ représentation 3D 2 - SketchUp.
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, tracer le contour de la surface 

vitrée exposée au soleil puis, par un clic droit, afficher les « Infos sur entités ».



· Cette valeur (surface) est à reporter dans le tableau Excel correspondant à l’étude.

· Attention, chaque feuille de calcul correspond à une orientation et une heure données.
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