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Comment caractériser la qualité d'une surface usinée ?
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Quiz sur 
L'état de surface d'une pièce usinée

Obtenue par usinage, une surface est toujours "belle" ?  	
   vrai 	    faux 

Obtenue par usinage, une surface est toujours "parfaitement lisse" ? 
    vrai 	    faux

Un bon état de surface permet uniquement de montrer que l'on travaille bien. 
    vrai 	    faux

Un bon état de surface permet uniquement de faire plaisir aux clients ? 
   vrai 	    faux

Au même titre qu'une cote tolérancée, la rugosité est un paramètre à respecter. 
   vrai 	    faux

Au même titre qu'une cote tolérancée, la rugosité est un paramètre imposé par le dessin de définition d'une pièce. 
   vrai 	    faux

L'état de surface peut avoir un rôle "mécanique" (frottement, étanchéité, etc…)
   vrai 	    faux

Il est possible de mesurer la rugosité d'une surface. 
   vrai 	    faux
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Définition 
Recherchez sur internet la définition du mot "rugosité" et notez la ici. 
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