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Comment caractériser la surface d'une pièce usinée ? 


DOCUMENT ÉLÈVE
Synthèse 
[bookmark: _GoBack]1. Complétez le texte suivant : Comment caractériser la surface d'une pièce usinée ? 


La rugosité permet de caractériser …………………………...……………………. d’une pièce usinée.

Elle peut se ……………………….., à l’aide de dispositifs spéciaux très sensibles.

L’unité de mesure est le ……………………………… .

Au même titre que les cotes tolérancées et les tolérances géométriques, la rugosité est un paramètre défini par le dessin de définition de la pièce.

Il est donc impératif de le …………………………………… .

Augmenter le rayon de bec de l’outil permet d’obtenir une ……………………. rugosité.

Diminuer  …………………….……….…. permet d’obtenir une meilleure rugosité.
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