	Coupe et usinage
	Les paramètres de coupe



Activité 1
[image: ]

[bookmark: _GoBack]Croquis d’une pièce de tournage où les cotes nominales, l’outil et sa trajectoire sont représentés. 

La fréquence de rotation de la pièce
En fonction des surfaces usinées, est-elle constante ☐ ou variable ☐ ?
A votre avis, lorsque le diamètre d’usinage diminue, la fréquence de rotation de la pièce augmente ☐ ou diminue ☐ ?
Comment justifier cette variation de fréquence de rotation alors que la forme de la pièce, le matériau usiné et l’outil utilisé ne changent pas 
durant cette phase ?



Mettons-nous d’abord d’accord sur les définitions …
Pour cela, aidez-vous du calculateur de la vitesse de coupe dans le cas du tournage pour répondre aux différentes questions suivantes.

	1. Qu’est-ce que la vitesse de coupe en tournage ?
☐ La distance parcourue par l'outil en un tour de la pièce.
☐ L'engagement de l'outil dans la pièce qui définit le largueur de la section du copeau.
☐ La longueur (en mètres) du copeau enlevé par l’outil en une minute.

2. Quelle est l’abréviation de la vitesse de coupe ?
☐ N
☐ Vc
☐ VTA
	Vc





Observons et manipulons le calculateur. 

Dans l’animation, chaque couleur correspond à un élément : La pièce, la fréquence de rotation, la vitesse tangentielle, la vitesse de coupe et la longueur du copeau. 
La pièce
	3. En quelle unité est exprimé le diamètre de la pièce ?	Comment by DUTEIL Marylene: A quoi correspond les différentes couleur ? 	Comment by DUTEIL Marylene: 
☐ En tour.
☐ En mètre.
☐ En millimètre.

4. Quels paramètres varient en fonction du diamètre de pièce ?
☐ La vitesse de coupe.
☐ La fréquence de rotation.
☐ La longueur du copeau.

5. Quelle formule permet de trouver le rayon de la pièce à partir du diamètre ?
☐ LN=L x N
☐ ω=2 x
☐ R=D/2 
La fréquence de rotation
	Copeau 
Plaquette




	6. En quelle unité est exprimée la fréquence de rotation N ?
☐ En tour par minute.
☐ En mètre par minute.
☐ En tour.

7. Quels paramètres ne varient pas en fonction de la fréquence de rotation 
de la pièce ?
☐ La longueur du copeau pour 1 tour.
☐ La vitesse angulaire.
☐ Le diamètre de la pièce.

8. Quelle formule permet de convertir des tours par minute en tours 
par seconde ?
☐ 2 x π /60
☐ N(t/s) = N(t/min) / 60

La vitesse tangentielle
	Copeau 
Fréquence de rotation
Plaquette




	9. En quelle unité est exprimée la vitesse tangentielle ?
☐ En tour par minute.
☐ En mètre par seconde.
☐ En radian par seconde.

10. De quoi dépend la vitesse angulaire VTA ?
☐ Du rayon de la pièce.
☐ De la fréquence de rotation.
☐ De la vitesse angulaire.






11. Ecrire la formule de la vitesse tangentielle ci-dessous :


………………………………………………………………

	Copeau 
Plaquette
VTA




	La vitesse de coupe
12. En quelle unité la vitesse de coupe s’exprime-t-elle ?
☐ En tour par minute.
☐ En mètre par minute.
☐ En radian par seconde.

13. De quoi dépend la vitesse de coupe Vc ?
☐ De la fréquence de rotation.
☐ Du rayon de la pièce.
☐ Du diamètre de la pièce.

14. Ecrire la formule de la vitesse de coupe ci-dessous :

         
………………………………………………………………..



La longueur du copeau
15. En quelle unité la longueur du copeau s’exprime-t-elle ?
☐ En mètre.
☐ En mètre par minute.
☐ En millimètre.

16. Quelle est la formule de conversion pour N tours ?
☐ ω=2 x π /60
☐ R=D/2
☐ LN=L x N

17. Comment calcule-t-on la longueur du copeau pour 1 tour ?
☐ ω=2 x π /60
☐ 2 x π /60
☐ C= π x D
	Plaquette
Longueur du copeau pour 1 tour
Copeau 
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