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	Doc. 2 : présentation de Terrassor
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Terrassor a pour objectif de visualiser et valider les résultats d’une planification de chantier de terrassement :

· Terrassor permet de saisir les choix de matériel et le planning, calculés en amont ;
· en lançant la simulation, le planning chemin de fer (distance/temps) se trace progressivement, mouvement de terre par mouvement de terre, comme si on suivant le chantier réel ;

· la simulation terminée, un bilan financier, QSE, délai et pédagogique permet de valider ou non la préparation de chantier qui a été faite.
Fenêtre de départ

Cette fenêtre permet d’effectuer la saisie du planning et des différents engins.
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Déroulement du chantier : planning chemin de fer

Le déroulement du chantier, jour par jour, se fait par un planning « chemin de fer » et un planning engins :
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Bilan

En plus du délai, du coût total des travaux et du bilan CO2, Terrassor donne de nombreuses informations à l’issue de chaque simulation :
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Abscisse du projet (Pk)





Cubature :


remblai (en rouge)


déblai (en jaune)





Lien vers un mouvement de terre





Épure de mouvement de terre





Caractéristiques du chantier





Lien vers le planning des engins





Tableau de bord





Mouvement de terre





Temps (jours)





Abscisse du projet (Pk)








